Типичные нарушения, выявляемые в 2023 году:

1. Типичными нарушениями, выявленными в результате контрольных (надзорных) мероприятий, являются несоблюдение **ТР ЕАЭС 038/2016,ГОСТ EN 14960-2011 «Оборудование игровое надувное. Требования безопасности», ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования»** по:

требованиям безопасности к размещению оборудования – отсутствие минимальной зоны 1,8 м, свободной от любых препятствий, которые могут привести к травмированию (наличие различных механических препятствий   
в зоне до 1 м (деревья, теннисный стол, ограждение, лестницы и других   
на расстоянии от горки);

требованиям безопасности к покрытию в зоне свободного падения   
при входе и выходе из аттракциона – фактический размер зоны приземления   
с ударопоглащающим покрытием менее требуемого 1,2 м или в зоне падения отсутствует ударопоглощающее покрытие;

требованиям безопасности к электрическому оборудованию   
и компрессору – не исключен доступ к электрооборудованию, входящему   
в состав аттракционов и его проводке; открытый, незащищенный   
от пользователей доступ к компрессору и органам управления (выключателям); не подтверждено соответствие электрооборудования действующим национальным стандартам/регламентам;

требованиям безопасности к креплениям – закрепление игрового надувного оборудования на площадке с использованием не всех узлов крепления, предусмотренных конструкцией; верхние части анкеров выступают над уровнем грунта более чем на 60 мм при норме – не более   
25 мм;

требованиям безопасности к обязательным вспомогательным устройствам – недопустимое отсутствие перил у лестниц шириной 0,90 м   
и более;

требованиям безопасности при эксплуатации аттракционов в части проведения эксплуатантом ежедневной, а также других видов проверок, – эксплуатация аттракционов с нарушениями требований безопасности, изложенными выше, а также при наличии дефектов и изношенных участков текстильных лестниц, канатов, игровой и прыжковой поверхностей оборудования, разрывами защитной сетки, недостаточной высотой шарикового наполнителя мягкой ямы, дефектами сварных швов металлокаркаса, наличием деформации пружин;

по маркировке аттракционов – отсутствие маркировки или неполная информация (отсутствуют сведения о компрессоре, дате изготовления, информация об изготовителе (импортере), максимальном росте пользователей и максимальном числе пользователей;

по требованиям к ежегодному освидетельствованию – отсутствие ежегодного освидетельствования;

несоответствие фактической комплектации аттракционов указанной   
в паспорте изготовителя – наличие канатов для лазания, не предусмотренных изготовителем.

1. Характерные нарушения, выявленные в ходе контрольных (надзорных) мероприятий **в отношении строительных материалов**:

по качеству, в том числе по техническим и конструктивным требованиям и показателям безопасности

превышение допускаемых отклонений от геометрических параметров железобетонных и бетонных изделий и установки закладных изделий, несоответствие заявленным категориям поверхностей, наличие   
не допускаемых раковин; наличие наплывов и околов бетона на боковых поверхностях изделий; непроектная установка монтажных петель, выступающих над плоскостью блоков – в железобетонных изделиях; отсутствие вентиляционных отверстий в коробках глухих окон; превышение расстояний между дренажными отверстиями в оконных блоках; наличие разрывов между герметизирующими слоями в стеклопакетах; несоответствие основных параметров в части выполнения дренажей и вентиляционных отверстий – в светопрозрачных конструкциях;

по маркировке – заявленные размеры плит тактильных в условном обозначении не соответствуют геометрическим размерам, отсутствуют этикетки с транспортной маркировкой; маркировка строительных изделий   
не соответствует требованиям ТНПА, выполнена от руки без использования шрифта, не читаема;

по требованиям к заполнению паспортов на продукцию – отсутствие необходимой информации, несоответствие заявленным характеристикам (условные обозначения плит тактильнгых не соответствуют буквенно-цифровым группам, не прописаны гарантийные обязательства; не указано время отправки бетонной смеси);

изготовление изделий (плит тактильных) по рабочим чертежам,   
не утвержденным в установленном порядке;

реализация продукции без документов об оценке соответствия.

1. Типичные нарушения **в сфере государственного метрологического надзора**:

нарушения требований, предъявляемым к фасованным товарам;

нарушение методики поверки и методики выполнения измерений испытательными аккредитованными лабораториями;

применение средств измерений, не прошедших в установленном порядке (поверку, калибровку) субъектами хозяйствования, осуществляющими оказание медицинской помощи, а также осуществляющими расчет при поставке и (или) потреблении материальных ресурсов; осуществляющих контрольно-диагностические работы по проверке технического состояния и конструкции транспортных средств.