**Типичные нарушения по видам продукции за 1 полугодие 2024 года**

**Пищевая продукция:**

*Характерными нарушениями, выявляемыми в ходе КНМ, являются:*

реализация продукции без декларации о соответствии требованиям ТР ТС, ЕАЭС или неправомерное принятие деклараций о соответствии   
– отсутствие предусмотренных техническим регламентом испытаний продукции или проведение испытаний не в полном объеме (испытаны   
не все показатели);

недопустимые в составе продукции пищевые добавки консерванты, красители, подсластители;

реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов по физико-химическим показателям;

несоответствие продукции по микробиологическим показателям, превышение содержания токсичных элементов;

отсутствие предупреждающих надписей, введение потребителя   
в заблуждение относительно наименования продукции (продукт выдается за другой, но им не является), состава (не указываются входящие пищевые добавки (синтетические красители) или указываются с нарушением требований регламента (отсутствует классификация пищевой добавки)   
и др.

**Электротехническая продукция, продукция химической промышленности, удобрения:**

*Характерными нарушениями*, выявляемыми в ходе КНМ, являются:

отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, при подключении и (или) монтаже;

создаваемые оборудованием электромагнитные помехи (квазипиковые значения напряжения радиопомех, создаваемые   
на сетевых зажимах) превышают допустимые нормы;

непредставление потребителю необходимой информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, характеристиках и параметрах (отсутствие эксплуатационных документов, неполная и недостоверная информация в документах для светотехнических изделий - отсутствие в маркировке тока потребления, размещение маркировки мощности ламп на поверхности светильника, невидимой при замене ламп; для изделий, оснащенных шнуром питания – отсутствие в эксплуатационных документах указаний по замене шнура в случае его повреждения и т.д.), в т.ч. об импортере, дате изготовления, мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности оборудования). В ряде случаев маркировка изделий не обладает достаточной прочностью, что затрудняет правильную эксплуатацию продукции в течение всего срока службы;

необеспечение оборудованием необходимого уровня защиты   
от прямого или косвенного воздействия электрического тока   
и необходимого уровня изоляционной защиты;

не указаны номинальная частота в герцах и информация   
о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети;

показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность» превышают установленные нормы;

отсутствие документов о подтверждении соответствия.

**Продукция легкой промышленности, продукции, предназначенной для детей и подростков, средств индивидуальной защиты, игрушек   
и мебельной продукции:**

*Характерные нарушения:*

*по безопасности:*

*в продукции легкой промышленности и продукции и продукции, предназначенной для детей и подростков -* показатели «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость» продукции ниже установленных норм; наличие соединительных швов   
с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных   
на изнаночную сторону; превышение допустимого вложения химических волокон в текстильном материале подкладки и вкладной стельки в обуви ясельной группы и малодетской; наличие недопустимой вкладной стельки из композиционной кожи в обуви малодетской; показатель устойчивость окраски изделия к сухому и мокрому трению ниже установленных норм; недостоверная информация о составе сырья изделия; применение недопустимых видов бумаги (с массой площади   
1 м2 ниже допустимой нормы от (100+5) г до (160+7) г в альбомах   
для рисования;

*в игрушках -* использование в игрушках недопустимых систем лазерного излучения; превышение допустимого эквивалентного   
и максимального уровня звука игрушек в озвученных игрушках,   
в том числе для открытого воздуха;наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи игрушек-погремушек   
и игрушек, контактирующих со ртом ребенка в игрушках для детей   
в возрасте до 3 лет;

*в мебели -* по требованиям химической и санитарно-гигиенической безопасности ‒ отсутствует защитно-декоративное покрытие   
на поверхности задних кромок боковых стенок выдвижных ящиков изделий из древесных плитных материалов;

*в средствах индивидуальной защиты -* превышение установленных норм по показателям боковая и остаточная деформация   
в касках защитных для строительно-монтажных работ;низкая прочность стекол светофильтра в очках газосварщика; низкая стойкость к порезу перчаток защитных от порезов;низкая прочность компонентов   
и соединительных элементов страховочных и удерживающих систем   
в поясах предохранительных строительных;

*по маркировке:* отсутствие или неполная информация в маркировке о наименовании и местонахождении изготовителя и импортера, наименовании и назначении продукции, дате изготовления, отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и др. обязательная информация; отсутствие инструкции, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации, и инструкции по сборке (для мебели, поставляемой   
в разобранном виде);отсутствие на маркировочных ярлыках   
и прилагаемых сопроводительных документах единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

*по обязательному подтверждению соответствия:* отсутствие документов о подтверждении соответствия при выпуске   
в обращение, реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

**Строительные материалы:**

*по безопасности* – не соблюдена толщина защитного слоя бетона   
до рабочей арматуры колец опорных, плит перекрытия, колец стеновых, плит днища, ригелей железобетонных (арматура находится   
на поверхности изделия, не обеспечено антикоррозионное покрытие ходовых скоб);

*по качеству* – не соблюдены требования ТНПА и конструкторской документации к устройству наружных и внутренних водоотводов   
и вентиляционных отверстий в оконных коробках и горизонтальных импостах оконных блоков: превышение расстояний между дренажными отверстиями в оконных блоках, несоответствие их количества; несоблюдение основных параметров в части выполнения дренажей   
и вентиляционных отверстий в светопрозрачных конструкциях;

*по маркировке* – маркировка плит перекрытий, ригелей железобетонных, блоков вентиляционных, объемных блоков шахты лифта, экранов ограждения лоджий, панелей наружных стеновых выполнена от руки без использования шрифта, не читаема;

*по требованию обязательного подтверждения соответствия* – отсутствие документов о подтверждении соответствия;

по требованиям к заполнению паспортов на продукцию – в документах о качестве гнутых деталей из металлической арматуры   
не указан физический и условных предел текучести, относительное удлинение после разрыва, химический состав, бетонных конструкций   
для стен подвалов не указаны номера партий изделий, нормируемая   
и фактическая прочность бетона;

по хранению – хранение гнутых деталей из металлической арматуры   
на строительной площадке осуществляется без защиты от атмосферных осадков, партии труб стальных квадратных на складе торгового магазина также осуществляется без защиты от атмосферных осадков,   
что не соответствует требованиям ТНПА в части условий хранения (должны храниться под навесом).

**ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов»**

*Характерные нарушения:*

открытый, незащищенный от пользователей и посетителей, доступ к компрессору, его кабелю и органам управления (выключателям);

повреждения тканевой основы и швов оболочки (через повреждения выходит воздух, что может привести к травме пользователя);

наличие доступных частей аттракционов и ограждений с острыми кромками, способными нанести травму;

отсутствие обязательных вспомогательных устройств аттракционов   
на оборудовании лестниц;

отсутствие маркировки канатов, не являющихся сборочной единицей;

отсутствие информационной таблички изготовителя с обязательной информацией, в том числе – сведений о дате последней ежегодной проверки; знака ЕАС на аттракционах и в эксплуатационных документах;

отсутствие в «Правилах поведения и техника безопасности» ограничений по возрасту, весу, росту пользователей.